|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改日期 | 版本 | 修改原因 | 修改人姓名 | 立案單號 |
| 2015/2/6 | 1 | 補spec | 龎伯珊 | 無 |
| 2018/06/29 | 2 | logSecurity 清查 | 德仁 | 180511000919 |

**一、程式功能概述**

|  |  |
| --- | --- |
| 程式功能 | DTAAB009人工修正處理 |
| 程式名稱 | AAZ5\_0700 |
| 作業方式 | ONLINE |
| 概要說明 | DTAAB009人工修正處理。 |
| 需求單位 | 壽險資訊二科 |
| 作業單位 | 壽險資訊二科 |
| 作業平台 | ■一般  □平板電腦  □手機 |
| 使用對象 | ■員工(UCBean)  □客戶(CustomerBean) |
| 個資遮蔽方式 | ■無 □遮蔽 □securitylog |
| 分頁處理方式 | ■無 □真分頁 □假分頁，分頁每頁\_\_\_筆【Default　20】 |

**二、程式流程圖**

****

**三、相關檔案**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **中文說明** | **檔案名稱** | **查詢** | **新增** | **修改** | **刪除** |
|  | 解除記錄檔\_舊主檔記錄 | DTAAB009 | ■ | □ | ■ | ■ |

**四、相關模組**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **中文說明** | **程式名稱** |
|  |  |  |

**五、畫面**

畫面USAAZ50700\_圖1a



畫面USAAZ50700\_圖2a



**六、程式內容**

1. **初始畫面**
   1. 如USAAZ50700\_圖1a
   2. 欄位資料：
      1. 預設給空白
2. **查詢** 
   1. 檢核
      1. 必須輸入保單號碼
   2. 進行查詢：
      1. 讀取解除記錄檔\_舊主檔記錄DTAAB009，BY畫面.保單號碼
      2. 資料排序：依照 受理編號、事故者id
      3. 若有異常時，顯示錯誤訊息
   3. 畫面訊息列顯示：
      1. 有異常時，顯示異常訊息。
      2. 查無資料時，顯示「查無資料」
      3. 正常作業完成時，顯示「查詢完成」，將資料逐筆顯示於畫面。於功能欄位提供修正及刪除的按鈕
3. **刪除** 
   1. 檢核
      1. 鍵值不可為空白，否則顯示異常訊息「鍵值存在空白」
   2. 進行查詢：
      1. 依照選取的受理編號、保單號碼、事故者id，取出該筆DTAAB009的值。
   3. 進行刪除處理：
      1. 將取出的DTAAB009的值寫入DTAAB009\_LOG，另外額外設定:
         1. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_CASE\_NO("99999999999999");
         2. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_DT(DATE.getDBTimeStamp());
         3. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_ID(UserID);
         4. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_NAME(UserName);
         5. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_TYPE("D");
         6. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_SER\_NO("1");
         7. DTAAB010\_LOG Bo.setLOG\_TRN\_KIND("AA9999");
      2. 刪除原先該筆的DTAAB009的資料
   4. 重新以保單號碼進行查詢。
   5. 畫面訊息列顯示：
      1. 有異常時，顯示異常訊息。
      2. 正常作業完成時，顯示「刪除完成」
4. USAAZ50700\_圖1a**修正** 
   1. 檢核
      1. 修改後的資料鍵值不可為空白，否則顯示異常訊息「鍵值存在空白」
   2. 進行查詢：
      1. 依照選取的受理編號、保單號碼、事故者id，取出該筆DTAAB009的值。
      2. 將取到的資料顯示如USAAZ50700\_圖2a
5. USAAZ50700\_圖2a**修正** 
   1. 檢核
      1. 修改後的資料鍵值不可為空白，否則顯示異常訊息「鍵值存在空白」
   2. 進行查詢：
      1. 依照選取的受理編號、保單號碼、事故者id，取出該筆DTAAB009的值。
   3. 進行更新處理：
      1. $系統現在時間 = 系統現在時間
      2. 將取出的DTAAB009的值寫入DTAAB009\_LOG，另外額外設定:
         1. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CASE\_NO("99999999999999");
         2. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_DT($系統現在時間);
         3. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_ID(UserID);
         4. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_NAME(UserName);
         5. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_TYPE("B");
         6. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_SER\_NO("1");
         7. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_TRN\_KIND("AA9999");
      3. 將修改後的値的值寫入DTAAB009\_LOG，另外額外設定:
         1. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CASE\_NO("99999999999999");
         2. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_DT($系統現在時間);
         3. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_ID(UserID);
         4. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_NAME(UserName);
         5. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_CHG\_TYPE("A");
         6. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_SER\_NO("1");
         7. DTAAB009\_LOG Bo.setLOG\_TRN\_KIND("AA9999");
      4. 將修改後的質更新原先該筆的DTAAB009的資料
   4. 畫面訊息列顯示：
      1. 有異常時，顯示異常訊息。
      2. 正常作業完成時，顯示「」